**大庆市第四医院竞争性谈判公告**

大庆市第四医院空调设备维修维护服务项目公开进行竞争性谈判，本项目面向具有空调维修资质的供应商进行采购，欢迎有能力的供应商参与竞争。

一、项目标段：共一个标段。

二、项目名称：大庆市第四医院空调设备维修维护服务项目。

三、服务期限：一年。

四、控制总价：28万元。

五、采购方式：竞争性谈判。

1.报名时间：公告之日起至2021年5月25日16时30分。

注：请参与本项目谈判的供应商在2021年5月25日16时30分前电话报名和下载招标文件，截止报名时间后报名的投标无效。

**2.本项目参与竞争供应商请于2021年5月26日13时30分到大庆市第四医院教学楼二楼会议室签到并上交投标文件，否则谈判无效。**

3.供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关条件外，企业还应符合下述资格条件：

（1）提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照副本（要求具有所投项目的经营范围，复印件必须提供，否则谈判无效）。

（2）提供参与本项目竞争供应商有效的税务登记证书（复印件必须提供，否则谈判无效），提供法人身份证复印件正反面。

（3）具有有效的《开户许可证》副本（三证合一企业无需提供）。

**（4）在谈判现场，本项目要求必须满足3个以上（含3个）供应商，否则，本项目废标。本项目现场谈判采用一次性报价，最高限价28万元，超过最高限价，按废标处理。本项目按照报价最低原则确定中标供应商。**

（5）本项目不接受联合体参与竞争。

（6）标书正本一份，副本一份。

注：投标文件要求包括封皮、供应商资质包括以上（1）、（2）、（3）项等资质、法人证明书或授权代表证明书、报价单，以上每页右下角注明供应商全称、法人或授权代表签字、联系电话、时间、签章。（不提供废标）

4.参与谈判供应商必须在报价单中注明单价、金额、合计总价，必须提供，否则谈判无效。

5.谈判报价：报价应包括成本费用、税费、以及其它全部费用。

6.付款方式：由采购单位自行结算付款给供应商。

7.服务地点：由采购单位指定。

8.服务验收时间：由采购单位指定。

9.投标保证金：投标供应商报名需要提交3000元的保证金给采购单位对公帐户，未中标的供应商在招标完成后3个工作日内退还保证金，请自行保存好票据。

大庆市第四医院对公账户信息：

户 名：大庆市第四医院

开户银行：大庆市建行龙南支行

账号：23001665251050505068

纳税人识别号：230604414177201

10.服务合同：

（1）成交供应商接到成交通知书后，请3日内与采购单位签订合同。

（2）中标供应商需要交足5000元履约保证金后签订合同。

（3）因供应商在签订合同后单方违约的，保证金不予退还。

（4）履约保证金在合同期满后退还给供应商。

11.验收监督：由采购单位自行组织验收。

集中采购机关：大庆市第四医院。

联系人：耿达

联系电话：15636987711

附件一：大庆市第四医院空调设备明细。

附件二：大庆市第四医院空调设备维修维护具体要求。

|  |
| --- |
| **附件一：大庆市第四医院空调设备明细** |
| 科室 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 手术室 | 模块冷热水机组 | 天加 | TCA201CH | 台 | 2 |
| 内机组 | 天加 |  | 套 | 6 |
| 电机 |  |  | 台 | 7 |
| 空气过滤器(初效) |  | 295\*595\*46 | 个 | 48 |
| 空气过滤器(初效) |  | 495\*595\*46 | 个 | 64 |
| 空气过滤器(初效) |  | 595\*595\*46 | 个 | 128 |
| 空气过滤器(中效) |  | 295\*595（4袋）\*框20 | 个 | 32 |
| 空气过滤器(中效) |  | 495\*595（5袋）\*框20 | 个 | 32 |
| 空气过滤器(中效) |  | 595\*595（8袋）\*框20 | 个 | 40 |
| 空气过滤器(百级高效溶菌酶) |  | 1500\*460\*70H13 | 台 | 24 |
| 空气过滤器(万级高效溶菌酶) |  | 755\*435\*70H13 | 台 | 6 |
| 空气过滤器(万级高效溶菌酶) |  | 755\*600\*70H13 | 台 | 6 |
| 空气过滤器(万级高效溶菌酶) |  | 484\*484\*220H13 | 台 | 12 |
| 空气过滤器(万级高效溶菌酶) |  | 625\*625\*220H13 | 台 | 2 |
| 皮带 |  |  | 条 | 36 |
| CT室 | 吸顶机 | 海尔 | 5P | 台 | 2 |
| 核磁室 | 精密机房专用空调机组 | AIRSYS | DXA35E2A2 | 套 | 1 |
| 药库 | 压缩机一体机组(恒温库) | 谷轮 | 2.25KW/380V | 套 | 1 |
| 住院二部 | 多联机(外机) | 约克 | RVOH180VVEE | 台 | 8 |
| 多联机(外机) | 约克 | RVOH160VVEE | 台 | 2 |
| 多联机(外机) | 约克 | RVOH120VVEE | 台 | 8 |
| 多联机(内机) | 约克 |  | 台 | 230 |
| 微机室 | 恒温恒湿机组 | 艾默生 | 5P | 套 | 1 |
| 其他科室 | 分体机 | 科龙/华宝/扬子/美的/海信/海尔/格力/TCL/志高/澳柯玛/松下 | 1P-1.5P | 套 | 230 |
| 分体机 | 2P | 套 | 45 |
| 分体机 | 3P | 套 | 15 |
| 分体机 | 5P | 套 | 20 |
| **附件二：大庆市第四医院空调设备维修维护具体要求** |
| 一、手术室空调设备维修维护要求： |  |
| 1.三个百级手术间、三个万级手术间始终达到洁净检测标准要求，如不达标维修维护服务方承担全部责任。 |
| 2.合同期内更换1500\*460\*70H13空气过滤器(百级高效溶菌酶)24台，更换755\*435\*70H13空气过滤器(万级高效溶菌酶)6台，更换755\*600\*70H13空气过滤器(万级高效溶菌酶)6台，更换484\*484\*220H13空气过滤器(万级高效溶菌酶)12台，更换625\*625\*220H13空气过滤器(万级高效溶菌酶)2台。 |
| 3.空气过滤器(初效)每月清洗不少于两次。合同期内更换295\*595\*46空气过滤器(初效)48个，更换495\*595\*46空气过滤器(初效)64个，更换595\*595\*46空气过滤器(初效)128个。 |
| 4.空气过滤器(中效)每月至少更换一次。合同期内更换295\*595（4袋）\*框20空气过滤器(中效)32个，495\*595（5袋）\*框20空气过滤器(中效)32个，595\*595（8袋）\*框20空气过滤器(中效)40个。 |
| 5.手术室空调机房必须24小时设有专人值班，负责空调设备日常维修保养，保证空调设备每天24小时都能正常运行，值班人员需持证上岗。 |
| 6.合同期内手术室风道清洗、高温消毒不少于两次。 |
| 二、CT室、放射科、核磁室、药局库房、药局恒温库、检验中心、微机室机房等空调设备要定时进行维修维护，保证空调设备运转良好，由于维修维护不到位、不及时造成的停机事件，维修维护服务方承担全部责任。 |
| 三、其他空调设备必须定时检修，保证空调设备正常运行。 |
| 四、维修维护所有费用（人工费、机械费、材料费）均由维修维护服务方自行负责。 |